## PONUDBA

|  |  |
| --- | --- |
| št.: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Predmet naročila:** | **»NAKUP OPREME ZA GASTROENTEROLOŠKO AMBULANTO ZA ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC«** |

Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

- samostojno - kot samostojen ponudnik

- s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci

- skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov

**Ponudnik**

|  |  |
| --- | --- |
| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |

**Partner v ponudbi**

|  |  |
| --- | --- |
| POLNI NAZIV IN FIRMA PARTNERJA: |  |
| NASLOV PARTNERJA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |

**Partner v ponudbi**

|  |  |
| --- | --- |
| POLNI NAZIV IN FIRMA PARTNERJA: |  |
| NASLOV PARTNERJA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |

Obrazec se po potrebi fotokopira.

Spodaj podpisani, zastopnik / pooblaščenec ponudnika oz. partnerja v skupni ponudbi, v zvezi z javnim naročilom za »NAKUP OPREME ZA GASTROENTEROLOŠKO AMBULANTO« s polno odgovornostjo izjavljam, da:

* smo ob izdelavi ponudbe pregledali in preučili celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,
* smo seznanjeni s pogoji, zahtevami, merili, tehničnimi specifikacijami in ostalo vsebino dokumentacije ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakršnihkoli omejitev,
* smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,
* ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije,
* smo podali resnične oz. verodostojne izjave.

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:

* bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,
* bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne v Republiki Sloveniji.

Soglašamo, da:

* lahko naročnik popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,
* lahko naročnik popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,
* lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | ponudnik |
|  | žig |  |
| Kraj: |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  |
|  |  | (podpis) |

**Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge« v .pdf datoteki**

## ESPD

Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.

Ponudnik obrazec ESPD iz razpisne dokumentacije shrani na svoj računalnik, nato pa ga izpolni preko spletne povezave <http://enarocanje.si/_ESPD/>. Na tej spletni povezavi gospodarski subjekt izbere opcijo »Sem gospodarski subjekt« in opcijo »Uvoziti naročnikov ESPD«.

ESPD obrazec izpolnite na spletnem obrazcu, natisnete, podpišete, žigosate, datirate in priložite za tem listom in sicer za:

* ponudnika
* vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudb (v primeru ponudbe s podizvajalci)
* vsakega od partnerjev v skupni ponudbi (v primeru skupne ponudbe)
* vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje v ponudbi.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/\_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

**Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge« v .pdf datoteki**

## POVZETEK PREDRAČUNA - REKAPITULACIJA

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Predmet naročila: **OPREMA ZA GASTROENTEROLOŠKO AMBULANTO ZA ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC**

**PONUDBENA CENA**

Ponudbena cena je fiksna. Cene se vpišejo na **dve decimalni mesti.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap.**  **Št.** | **OPIS** | **Vrednost brez DDV** | **Vrednost DDV** | **Vrednost skupaj z DDV** |
| **1.** | Oprema za gastroenterološko ambulanto za Zdravstveni dom Slovenj Gradec |  |  |  |
|  | **SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST** |  |  |  |

**Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.**

**V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | ponudnik |
|  | žig |  |
| Kraj: |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  |
|  |  | (podpis) |
|  |  |  |

## CELOTNI PREDRAČUN ZA OPREMO

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Predmet naročila: OPREMA ZA GASTROENTEROLOŠKO AMBULANTO ZA ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC

**PONUDBENA CENA**

Ponudbena cena je fiksna. Cene se vpišejo na **dve decimalni mesti.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap**  **Št.** | **OPIS** | **EM** | **Količina** | **Vrednost brez DDV** | **Vrednost DDV** | **Vrednost skupaj z DDV** |
| 1. | ''HIGH-DEFINITION'' ENDOSKOPSKI VIDEOPROCESOR | Kos | 1 |  |  |  |
| **2.** | STANDARDNI ''HIGH-DEFINITION'' VIDEOGASTROSKOP | Kos | 2 |  |  |  |
| **3.** | SLIM ''HIGH DEFINITION'' VIDEOKOLONOSKOP | Kos | 1 |  |  |  |
| **4.** | STANDARDNI ''HIGH DEFINITION'' VIDEOKOLONOSKOP | Kos | 1 |  |  |  |
| **5.** | ENDOSKOPSKI MONITOR | Kos | 1 |  |  |  |
| **6.** | ENDOSKOPSKA ELEKTROKIRURŠKA ENOTA | Kos | 1 |  |  |  |
| **7.** | ENDOSKOPSKI VOZIČEK | Kos | 1 |  |  |  |
| **8.** | SISTEM ZA ULTRA HITRO SUŠENJE IN AKTIVNO SHRANJEVANJE ENDOSKOPOV | Kos | 1 |  |  |  |
| **9.** | SISTEM ZA ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJO FLEKSIBILNIH ENDOSKOPOV | Kos | 1 |  |  |  |
| **10.** | VOZIČEK ZA SHRANJEVANJE IN TRANSPORT FLEKSIBILNIH ENDOSKOPOV | Kos | 1 |  |  |  |
| **11.** | ULTRAZVOČNI APARAT | Kos | 1 |  |  |  |
| **12.** | ČISTILEC ZRAKA | kos | 1 |  |  |  |
|  | **SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST** |  |  |  |  |  |

Ponudbeni predračun mora vsebovati vse stroške (cena, dobava, montaža, integracija, zagon ter preizkus delovanja opreme, izobraževanje oz. šolanje uporabnikov, tehnična dokumentacija, navodila, atesti itd., preventivno vzdrževanje ter odprava napak in okvar opreme v garancijski dobi oz. v času trajanja pogodbe ter vse druge aktivnosti skladno s pogoji razpisa, prevozne in špediterske stroške, DDV, itd.), ter popuste in rabate.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

**Ponudba velja do 21.12.2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | ponudnik |
|  | žig |  |
| Kraj: |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  |
|  |  | (podpis) |

**Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge« v .pdf datoteki**

## IZJAVA O PREDLOŽITVI BIANCO MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

**IZJAVLJAMO**

da bomo v primeru izbora na javnem razpisu za »DOBAVO OPREME ZA GASTROENTEROLOŠKO AMBULANTO**«** Zdravstvenemu domu Slovenj Gradec kot ponudnik predložili menično izjavo in bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Zavarovanje mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | ponudnik |
|  | žig |  |
| Kraj: |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  |
|  |  | (podpis) |

**Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge« v .pdf datoteki**

## MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV - vzorec

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo za javni razpis »NAKUP OPREME ZA GASTROENTEROLOŠKO AMBULANTO« objavljenega na portalu javnih naročil, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, skladno z določili razpisne dokumentacije in prijave za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (opomba: 10% pogodbene vrednosti z DDV). Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.

Veljavnost menice do \_\_\_\_\_\_\_\_ .

Menični znesek se nakaže naročniku Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec, na račun, številka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljuje banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz

naslednjih mojih računov:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Kraj in datum: Žig in podpis:

## SEZNAM REFERENC

**SEZNAM REFERENC**

* Nabava ali postavitev OPREME ZA GASTROENTEROLOŠKO AMBULANTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št** | **Naročnik (naziv, naslov)** | **Predmet dobave** | **Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto)** | **Celotna vrednost pogodbe (brez DDV)** | **Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail)** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Kraj in datum: |
|  |  |  |
|  |  |  | Žig in podpis referenčnega naročnika: |  |

## IZJAVA O SERVISU IN VZDRŽEVANJU TER REZERVNIH DELIH

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo:

1. da smo tehnično in kadrovsko usposobljeni za zagotavljanje servisa, kar pomeni, da zagotavljamo najmanj dva serviserja, ki sta certificirana s strani proizvajalca opreme, ki jo ponujamo s ponudbenim predračunom.

Servis bosta oz. bodo izvajali naslednji pooblaščeni serviserji:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime in priimek)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime in priimek)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime in priimek)

Serviserji bodo dosegljivi na naslednji telefonski številki (številka za prijavo okvare):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. da bomo zagotavljali brezplačen servis in vzdrževanje dobavljene opreme ter dobavo rezervnih delov za 24 mesecev,
2. da zagotavljamo odzivni čas po telefonu,
3. da zagotavljamo, da bomo odpravili okvaro v roku 24 ur od prijave okvare oziroma da bomo zagotovili nadomestni aparat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | ponudnik |
|  | žig |  |
| Kraj: |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  |
|  |  | (podpis) |

## TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

**SPECIFIKACIJA STROKOVNIH ZAHTEV NAROČNIKA ZA NABAVO OPREME ZA GASTROENTEROLOŠKO AMBULANTO ZD SLOVENJ GRADEC**

**1.) ''HIGH-DEFINITION'' ENDOSKOPSKI VIDEOPROCESOR (1 kos)**

**ZAHTEVE NAROČNIKA:**

- Reprodukcija endoskopske slike v Full HD ločljivosti, ločljivost najmanj 1920x1080 slikovnih pik

- Tehnologija progresivnega skeniranja slike (1080p)

- Omogočati mora priklop zahtevanih video endoskopov z vgrajeno LED osvetlitvijo

- Videoprocesor mora imeti vgrajeno tehnologijo za lažjo in enostavno diagnostiko v smislu detekcije

patoloških sprememb tkiva in karakterizacije sprememb opazovanega tkiva/mukoze

(kot npr.: i-scan technology (SE, CE, TE) ali NBI technology)

- Steklen dotikalni (''Touch-Screen'') zaslon, velikosti najmanj 7'', z možnostjo listanja, visoko odporen

na kemična sredstva

- Uporabniški meni v slovenskem jeziku

- Možnost nastavitve funkcij na dotikalnem zaslonu, preko katerih lahko upravljamo različna

opravila ali hitro dostopamo do želenih funkcij video procesorja

- Digitalna alfa numerična tipkovnica na dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica z

vodoodporno prevleko

- Vgrajena zračno-vodna črpalka, z vsaj 5-stopenjsko nastavitvijo jakosti črpanja

- Avtomatska prilagoditev jakosti svetlobe

- Freeze scan funkcija

- Funkcija identifikacije endoskopa

- Funkcija štetja števila uporab endoskopa

- Funkcija nastavitev kvalitete slike (zrnatosti slike), vsaj 5 stopenj

- Funkcija za dodatno nastavitev rdeče in modre barve

- Funkcija nastavitve kontrasta (vsaj tri stopnje)

- Možnost rotacije endoskopske slike za 180°

- Digitalni Zoom vsaj 2x (po 0,01x korakih)

- Integrirana funkcija za zajem slikovnega in video materiala na USB spominski medij

- Vsaj 4x USB priključek za hiter in enostaven priklop USB spominskega medija, od tega vsaj 2 priključka na

frontalnem delu procesorja

- Programska oprema za prenos slik za prenos slik in podatkov o pacientih iz procesorja v računalnik, ki

samodejno organizira shranjevanje po imenih pacientov v mape in pod-mape

- Izhodi: vsaj 1x Digitalni DVI izhod (resolucija 1920x1080@60p), 1x VGA, 1x Y/C

- Mrežni priključek RJ45

- DICOM povezljivost (MWM server, MPPS server, PACS server)

- Glasnost procesorja naj ne presega 40dB

- Teža procesorja naj ne presega 15 kg

- Komplet mora vsebovati: - Video procesor, 1kos

- Tipkovnica z vodoodporno prevleko, 1 kos

- USB medij, najmanj 1GB, 1 kos

- Vodno čašico, 1 kos

- Nastavek za kalibracijo beline; 1 kos

- Vse kable potrebne za delovanje sistema

**2.) STANDARDNI ''HIGH-DEFINITION'' VIDEOGASTROSKOP (2 kos)**

**FUNKCIONALNE ZAHTEVE:**

- Visokoresolucijski endoskop, CMOS tehnologije, kompatibilen z zahtevanim procesorjem

- 2x LED žarnica na distalnem koncu endoskopa, svetilnost vsaj v območju 77-58 lm, barvna temperatura

vsaj 5000K, brez potrebe po zamenjavi žarnic v življenjski dobi endoskopa

- Vgrajen mehanizem, ki preprečuje nekontrolirano segrevanje distalnega konca

- V kombinaciji z videoprocesorjem naj preko gumbov omogoča upravljanje tehnologije za lažjo

in enostavno diagnostiko v smislu detekcije patoloških sprememb tkiva in karakterizacije sprememb

opazovanega tkiva

- Na ročaju mora imeti integrirane vsaj 4 programljive gumbe za upravljanje različnih funkcij video

procesorja

- Imeti mora vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom, istočasno, ko je v delovnem

kanalu endoterapevtski instrument oz. t.i. ''JET kanal''

- Reprocesiranje endoskopa brez zaščitne kape

- Ergonomsko oblikovan in lahek priključni konektor (teže največ 500g)

- Ergonomsko oblikovan in lahek ročaj endoskopa (teže največ 550g)

**TEHNIČNE ZAHTEVE:**

- Vidni kot: najmanj 140°

- Globinska ostrina: najmanj 3 – 100mm

- Premer vstavnega fleksibilnega tubusa: največ 9,8 mm

- Premer delovnega kanala: najmanj 3,2 mm

- Upogibanje najmanj: 210° gor, 120° dol, 120° desno in 120° levo

- Delovna dolžina endoskopa: najmanj 1050 mm

- Poleg endoskopa mora biti v setu vključena vsaj še naslednja dodatna oprema:

- vhodni – biopsijski čep - 10 kos

- silikonsko olje – 1 kos

- čistilne ščetke dolge, za enkratno uporabo – 1 set (10 kos)

- čistilne ščetke kratke, za enkratno uporabo – 1 set (10 kos)

- ustnik – 1 kos

- irigacijska cevka – 1 kos

- ventil voda/zrak – 1 kos

- sukcijski ventil – 1 kos

- prezračevalna kapa – 1kos

- čistilni adapter – 1 kos

- navodila za uporabo in vzdrževanje – 1 komplet

**3.) SLIM ''HIGH DEFINITION'' VIDEOKOLONOSKOP (1 kos)**

**FUNKCIONALNE ZAHTEVE:**

- Visokoresolucijski endoskop, CMOS tehnologije, kompatibilen z zahtevanim procesorjem

- 2x LED žarnica na distalnem koncu endoskopa, svetilnost vsaj v območju 77-58 lm, barvna temperatura

vsaj 5000K, brez potrebe po zamenjavi žarnic v življenjski dobi endoskopa

- Vgrajen mehanizem, ki preprečuje nekontrolirano segrevanje distalnega konca

- V kombinaciji z videoprocesorjem naj preko gumbov omogoča upravljanje tehnologije za lažjo

in enostavno diagnostiko v smislu detekcije patoloških sprememb tkiva in karakterizacije sprememb

opazovanega tkiva

- Na ročaju mora imeti integrirane vsaj 4 programljive gumbe za upravljanje različnih funkcij video

procesorja

- Imeti mora vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom, istočasno, ko je v delovnem

kanalu endoterapevtski instrument oz. t.i. ''JET kanal''

- Kolonoskop naj ima vgrajeno tehnologijo 3-stopenjske trdnosti vstavnega fleksibilnega tubusa, ki na

različnih delih vstavnega tubusa omogoča različno stopnjo trdnosti, kar omogoča enostavno

manevriranje endoskopa, preprečuje nastajanje zank in s tem posledično tudi gub

- Kolonoskop naj ima vgrajeno tehnologijo, ki omogoča lažje upogibanje in aksialno

obračanje vstavnega fleksibilnega tubusa endoskopa

- Zatrjen vstavni fleksibilni tubus za lažje uvajanje kolonoskopa pri obstrukcijah oziroma težje

prehodnih anatomijah debelega črevesja

- Reprocesiranje endoskopa brez zaščitne kape

- Ergonomsko oblikovan in lahek priključni konektor (teže največ 500g)

- Ergonomsko oblikovan in lahek ročaj endoskopa (teže največ 560g)

**TEHNIČNE ZAHTEVE:**

- Vidni kot: najmanj 140°

- Globinska ostrina: najmanj 3-100 mm

- Premer vstavnega fleksibilnega tubusa: največ 11,6 mm

- Premer delovnega kanala: najmanj 3,8 mm

- Upogibanje najmanj: 180° gor, 180° dol, 160° desno in 160° levo

- Delovna dolžina endoskopa: 1500 mm (+/- 5%)

- Poleg endoskopa mora biti v setu vključena vsaj še naslednja dodatna oprema:

- vhodni – biopsijski čep - 10 kos

- silikonsko olje – 1 kos

- čistilne ščetke dolge, za enkratno uporabo – 1 set (10 kos)

- čistilne ščetke kratke, za enkratno uporabo – 1 set (10 kos)

- irigacijska cevka – 1 kos

- ventil voda/zrak – 1 kos

- sukcijski ventil – 1 kos

- ventil voda/CO2 – 1 kos

- prezračevalna kapa – 1kos

- čistilni adapter – 1 kos

- navodila za uporabo in vzdrževanje – 1 komplet

**4.) STANDARDNI ''HIGH DEFINITION'' VIDEOKOLONOSKOP (1 kos)**

**FUNKCIONALNE ZAHTEVE:**

- Visokoresolucijski endoskop, CMOS tehnologije, kompatibilen z zahtevanim procesorjem

- 2x LED žarnica na distalnem koncu endoskopa, svetilnost vsaj v območju 77-58 lm, barvna temperatura

vsaj 5000K, brez potrebe po zamenjavi žarnic v življenjski dobi endoskopa

- Vgrajen mehanizem, ki preprečuje nekontrolirano segrevanje distalnega konca

- V kombinaciji z videoprocesorjem naj preko gumbov omogoča upravljanje tehnologije za lažjo

in enostavno diagnostiko v smislu detekcije patoloških sprememb tkiva in karakterizacije sprememb

opazovanega tkiva

- Na ročaju mora imeti integrirane vsaj 4 programljive gumbe za upravljanje različnih funkcij video

procesorja

- Imeti mora vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom, istočasno, ko je v delovnem

kanalu endoterapevtski instrument oz. t.i. ''JET kanal''

- Kolonoskop naj ima vgrajeno tehnologijo 3-stopenjske trdnosti vstavnega fleksibilnega tubusa, ki na

različnih delih vstavnega tubusa omogoča različno stopnjo trdnosti, kar omogoča enostavno

manevriranje endoskopa, preprečuje nastajanje zank in s tem posledično tudi gub

- Kolonoskop naj ima vgrajeno tehnologijo, ki omogoča lažje upogibanje in aksialno

obračanje vstavnega fleksibilnega tubusa endoskopa

- Zatrjen vstavni fleksibilni tubus za lažje uvajanje kolonoskopa pri obstrukcijah oziroma težje

prehodnih anatomijah debelega črevesja

- Reprocesiranje endoskopa brez zaščitne kape

- Ergonomsko oblikovan in lahek priključni konektor (teže največ 500g)

- Ergonomsko oblikovan in lahek ročaj endoskopa (teže največ 580g)

**TEHNIČNE ZAHTEVE:**

- Vidni kot: najmanj 140°

- Globinska ostrina: najmanj 3-100 mm

- Premer vstavnega fleksibilnega tubusa: največ 13,2 mm

- Premer delovnega kanala: najmanj 3,8 mm

- Upogibanje najmanj: 180° gor, 180° dol, 160° desno in 160° levo

- Delovna dolžina endoskopa: 1500 mm (+/- 5%)

- Poleg endoskopa mora biti v setu vključena vsaj še naslednja dodatna oprema:

- vhodni – biopsijski čep - 10 kos

- silikonsko olje – 1 kos

- čistilne ščetke dolge, za enkratno uporabo – 1 set (10 kos)

- čistilne ščetke kratke, za enkratno uporabo – 1 set (10 kos)

- irigacijska cevka – 1 kos

- ventil voda/zrak – 1 kos

- sukcijski ventil – 1 kos

- ventil voda/CO2 – 1 kos

- prezračevalna kapa – 1kos

- čistilni adapter – 1 kos

- navodila za uporabo in vzdrževanje – 1 komplet

**5.) ENDOSKOPSKI MONITOR (1 kos)**

- Zagotavljati mora reprodukcijo endoskopske slike v tehnologiji visoke resolucije (FULL HD ločljivost,

1920x1080 pik

- Velikost ekrana mora biti najmanj 27''

- Gumbi za upravljanje in dostop do menija na monitorju

- Razmerje slike 16:9

- Zaslon odporen na praske

- Vidni kot najmanj 178°

- Razmerje kontrasta najmanj 1000:1

- Svetilnost najmanj 900 cd/m2

- Barve: najmanj 1,07 biljon barv (10-bit)

- Funkcije: slika v sliki (Picture-in-Picture) ter slika ob sliki (Side-by-Side)

- Teža monitorja manj kot 10 kg

- Pritrditev monitorja po VESA standardu

- Certificiran za medicinsko uporabo

- Vsi potrebni video vhodi in izhodi ter vsi povezovalni kabli za delovanje sistema

**6.) ENDOSKOPSKA ELEKTROKIRURŠKA ENOTA (1 kos)**

- Enota mora zagotavljati vsaj tri različne programe rezanja za uporabo v endoskopijah (kolonoskopija,

gastroskopija)

- Enota mora imeti vsaj tri različne programe za koagulacijo za uporabo v endoskopijah (kolonoskopija,

gastroskopija)

- Imeti mora avtomatično uravnavanje moči enote med posegom z namenom največje možne varnosti za

pacienta

- Možnost shranitve različnih programov

- Moč rezanja max.: 250W

- Moč koagulacije max.:120W

- Stalna kontrola kontaktne površine nevtralne elektrode

- Možnost nadgradnje z argonskim sistemom

- Komplet mora vsebovati: - elektrokirurško enoto (1 kos)

- nožno stopalko (1 kos)

- kabel za priklop endoterapevtskih inštrumentov (1 kos)

- kabel za priklop nevtralnih elektrod (1 kos)

- deljene nevtralne elektrode za enkratno uporabo (1 set = 100 kos)

- vsi priključni kabli potrebni za delovanje sistema

**7.) ENDOSKOPSKI VOZIČEK (1 kos)**

- Voziček za namestitev ponujene endoskopske opreme

- Vgrajen ločilni transformator

- Fleksibilna nosilna roka za namestitev ponujenega monitorja, ki omogoča postavitev monitorja v

želeno pozicijo

- Stabilna kolesa, od tega vsaj dve z zavoro

- Izvlečna polica za tipkovnico

- Priročni predal za odlaganje stvari

- Po višini nastavljiv nosilec za dva endoskopa

- Stranski nosilec za namestitev obstoječe aspiracijske črpalke

- Ročaj za lažji transport vozička

- Zaprta hrbtna stran vozička

- Nosilec za namestitev obstoječe jeklenke za CO2

- Posoda za sušenje in varovanje distalnega dela endoskopa

**8.) SISTEM ZA ULTRA HITRO SUŠENJE IN AKTIVNO SHRANJEVANJE ENDOSKOPOV ( 1 kos)**

- Sistem naj omogoča ultra hitro avtomatsko sušenje kanalov endoskopov (1 – 5 minut odvisno od vrste

fleksibilnega endoskopa) ter omogoča shranjevanje endoskopov z uporabo plazme

- Čas sušenja kolonoskopov ter gastroskopov naj znaša največ 3 minute

- Sistem naj za sušenje uporablja laminarni in turbulentni pretok zraka, kar omogoča učinkovito

odstranjevanje ostankov vode iz kanalov ter učinkovito osuši stene kanalov endoskopa

- Po končanem sušenju se naj endoskop vstavi v vrečko, v katero se injicira plazma, ki vsebuje molekule

ozona, kar zagotavlja ohranjanje suhega in razkuženega stanja endoskopa do 31 dni

- Dotikalni zaslon za upravljanje parametrov

- Barvno označeni priključni konektorji za priklop delovnega kanala, kanala zrak/voda in kanala za

dodatno dovajanje vode

- Identifikacijo uporabnika in endoskopa

- Memoriranje izvedenih postopkov sušenja/shranjevanja endoskopov

- USB izhod: vsaj 1x

- Skladno s standardom EN 16442:2015, EN 61010-1:2017, ISO 13485

- Komplet mora vsebovati: - enoto za sušenje in shranjevanje endoskopov (1 kos)

- čitalec črtnih kod za identifikacijo endoskopa (1 kos)

- printer za tiskanje nalepk za sledljivost postopka sušenja/shranjevanja

endoskopa (1 kos)

- regulator tlaka, DIN standard (1 kos)

- set priključnih cevi za sušenje kanalov zahtevanih endoskopov (1 komplet)

- priključna cev za injiciranje plazme, za shranjevanje endoskopa (1 kos)

- priključna cev za medicinski stisnjen zrak (1kos)

- vrečke za shranjevanje endoskopov (400 kos)

- nalepke za zatesnitev vrečke (500 kos)

- črtne kode za namestitev na endoskope (4 kos)

- nalepke za sledljivost sušenja/shranjevanja endoskopa (1000 kos)

- Za delovanje sistema je potreben električni priključek (220-240 VAC, 50Hz, enojna faza) ter priključek za

medicinski stisnjeni zrak, pritisk minimalno 3 bare, pretok min 60l/min., katere zagotovi uporabnik

**9.) SISTEM ZA ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJO FLEKSIBILNIH ENDOSKOPOV ( 1 kos)**

- Sistem za čiščenje in dezinfekcijo fleksibilnih endoskopov naj bo mobilen, na kolesih z zavoro

- Komplet priključnih cevi in adapterjev za priklop zahtevanih endoskopov

- Kapaciteta komore za vsaj en endoskop, s transparentnim pokrovom

- Kompleten cikel čiščenja in dezinfekcije se naj izvede v času cca.: 20 minut

- Sistem naj bo opremljen z RFID tehnologijo, ki avtomatsko zazna in shrani informacije o modelu in

serijski številki priključenega endoskopa, ID operaterja in čas reprocesiranja

- LCD informacijski zaslon

- Sistem za čiščenje in dezinfekcijo endoskopov mora zagotavljati sledeče faze:

- Avtomatsko preverjanje tesnosti endoskopa

- Pred-čiščenje

- Čiščenje

- Dezinfekcija

- Izpiranje

- Sušenje

- Tiskalnik za izpis opravljenega cikla čiščenja

- Omogoča uporabo čistilnih in dezinfekcijskih sredstev, različnih proizvajalcev

- Dimenzije: širina največ 445mm, višina največ 1005 mm, globina največ 735mm

- Teža sistema največ 60 kg

**10.) VOZIČEK ZA SHRANJEVANJE IN TRANSPORT FLEKSIBILNIH ENDOSKOPOV (1 kos)**

- Zagotavlja naj varno shranjevanje in prevoz fleksibilnih endoskopov

- Robustno ogrodje iz kvalitetnega jekla in aluminija, na kolesih

- Najmanj 6 predalov, opremljenih z banicami iz umetnega materiala ter prozornimi ali PVC pokrovi

za zaščito.

- Banice so oblikovane tako, da je zagotovljena varna namestitev fleksibilnih endoskopov

- Pripadajoče vrečke za enkratno uporabo za jasno označbo stanja fleksibilnih endoskopov po

sistemu čisto/nečisto

- Višina vozička največ 1160 mm

- Širina vozička največ 830 mm

- Globina vozička največ 690 mm

- Komplet vsebuje:

- Voziček za shranjevanje in prevoz fleksibilnih endoskopov, 1 kos

- Banice za fleksibilne endoskope, 6 kos

- Pokrovi za banice, 6 kos

- Komplet vrečk zelene barve za označbo čistih endoskopov, 50 kos

- Komplet vrečk rdeče barve za označbo nečistih endoskopov, 50 kos

**11.) ULTRAZVOČNI APARAT (1 kos)**

- Ponujeni ultrazvočni aparat je lahko rabljena – obnovljena enota, ponujene – pripadajoče ultrazvočne

sonde pa morajo biti nove

- Diagnostični ultrazvočni aparat z popolnoma digitalizirano tehnologijo

- Vsaj trije enakovredni vhodi za sonde z elektronskim preklopom

- Upravljanje s pomočjo LCD dotikalnega zaslona, velikosti najmanj 10''

- Vsaj 19'' visokoresolucijski LCD zaslon na fleksibilni roki, nastavljiv po višini, levo/desno,

možnost nagiba naprej in nazaj, vidni kot minimalno 170°

- Monitor mora na frontalnem delu imeti ergonomsko držalo – ročaj za enostavno postavitev monitorja v

želeno pozicijo

- Možnost premikanja upravljalnega panela gor/dol

- Poljubno programiranje gumbov na upravljalnem panelu aparata in možnost premikanja po

upravljalnem panelu (postavitev na želeno mesto)

- Nosilec za kable ultrazvočnih sond

- Izvlečna alfanumerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparata

- Enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tipko

- Penetracija – globina UZ sektorja do vsaj 40cm

- Zahtevani prikazi:

- Visokoresolucijski prikaz slik z možnostjo prikaza slike čez cel ekran

- Črno-bela slika (B mode)

- Pulzni Doppler (PW)

- M-mode in barvni M-mode

- Barvni in barvni angio Doppler (Color Doppler in Power Doppler)

- Barvni prikaz tkiva (stene žil) – tkivni doppler

- Simultani real time triplex mode (z nespremenjeno velikostjo B mode slike) in možnostjo B mode

slike nad Doppler spektrom z različnimi razmerji

- Trapezoidni prikaz

- THI (harmonični prikaz tkiva) s PS THI (Pulse Subtraction THI) - omogočen na vseh ponujenih

ultrazvočnih sondah

- Write zoom funkcija (zumiranje UZ slike ob majhni izgubi kvalitete) in zoom po zamrznitvi slike

- Možnost zoomiranja izbranega področja (Spot Zoom)

- Retrospektivni spomin (cineloop), B mode in M mode istočasno

- Neodvisni zamik linearnega snopa linearne sonde pri ČB sliki

- Neodvisni zamik color box pri delu z linearno sondo

- Neodvisni zamik doppler linije pri delu z linearno sondo

- Avtomatična meritev debeline stene žil (Auto IMT)

- Avtomatska optimizacija 2D UZ slike in PW Dopplerja s pritiskom na eno tipko

- Programska oprema za vrhunsko diferenciacijo posameznih tkiv v večjih globinah (simultano oddajanje dveh pulzov z različnima frekvencama; sprejemni signal vsebuje odboje seštevka in razlike teh dveh oddajnih frekvenc kot tudi njenih višjih harmonikov)

- Programska oprema za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi z visokim osveževanjem barvne ultrazvočne slike, na osnovi Dopplerja in s širokim DR – dinamičnim območjem, kot pri B-mode sliki (kot na primer Advanced Dynamic Flow). Tehnologija omogoča visoko dinamiko slikovnega prikaza brez uporabe kontrastnih sredstev, in v primerjavi s klasičnim barvnim Dopplerjem omogoča natančnejšo in lažjo diagnostiko žilne patologije

- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz – ''Compound Imaging'', ki omogoča prikaz UZ slike s

povečanim kontrastom in eliminacijo šuma, kar izboljša vizualizacijo prikaz

- Programska oprema, ki omogoča detajlni prikaz tkiva v visoki ločljivosti, ostrenje robov tkiv ter

odstranitev šumskih artefaktov, kar pomeni vrhunsko kvaliteto slike na vseh globinah

- Shranjevanje surovih (raw data) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni disk ter

možnost kasnejše obdelave

- Dokumentiranje na ČB tiskalnik – zaradi priročnosti se naj tiskalnik nahaja pod kontrolnim panelom UZ

aparata s prednje strani

- Dokumentiranje na interni DVD/CD (CD-R/DVD+R)

- USB izhod – vsaj 5x, za shranjevanje na zunanje spominske medije

- Polna Dicom komunikacija, ki mora omogočati shranjevanje slik, printanje, prenos liste naročenih

pacientov na aparat in ogled slik iz serverja:

- DICOM Media Storage

- DICOM Verification

- DICOM Storage

- DICOM Print

- DICOM Storage Commitment

- DICOM Multiframe (Network transfer)

- DICOM MWM (Modality Worklist Management)

- DICOM Query&Retrieve

- DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step)

- DICOM Structured Reporting

Zahtevane sonde (dovoljeno odstopanje +/- 5%):

- Aparat mora omogočati hiter preklop med sondami, manj kot 2 sekundi

- Vse ponujene ultrazvočne sonde morajo biti nove

- Konveksna ultrazvočna sonda za preglede abdomna, vidni kot vsaj 70°, radius vsaj 50 mm,

frekvenčni razpon vsaj od 1 do 6 MHz

- Linearna ultrazvočna sonda za pregled mehkih delov, frekvenčni razpon vsaj od 5 do 14 MHz

Zahtevane možnosti nadgradnje aparata:

- Programska oprema – posebna Dopplerska tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, mikro ožilja –

posebno primerno pri pregledovanju, ocenjevanju cist in tumorjev. Tehnika mora omogočati črno-beli in

barvni prikaz z visokim osveževanjem slike (kot na primer SMI – Superb Micro-Vascular Imaging)

- Programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi

- Programska oprema za Strain elastografijo – raw data (abdomen in mehki deli), z indikatorjem kvalitete

pravilne amplitude kompresije ter izvoz raw data podatkov na delovno postajo ali aparat.

Strain elastografija mora biti omogočena na konveksni in linearni ultrazvočni sondi

- Programska oprema za Panoramski prikaz B slike (za prikaz daljših področij mišičnih in ostalih struktur)

- Programska oprema za prostoročni – ''Freehand'' 3D, (kot na primer Smart 3D) - omogočeno na konveksni in linearnih ultrazvočnih sondah

- Programska oprema za detekcijo mikro kalcifikacij z visoko senzitivnostjo – na UZ sliki se prikažejo samo

mikro kalcifikacije (kot na primer MicroPure)

- Programska oprema za avtomatsko spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto tkiva z

eno tipko (kot na primer Tissue Specific Optimization)

**12.) ČISTILEC ZRAKA (1 kos)**

- Čistilec zraka primeren za uporabo v medicinskem okolju

- Uporaba čistilca mora biti varna tudi ob prisotnosti ljudi v prostoru in mora delovati po principu 24/7

- Primeren za dezinfekcijo in čiščenje zraka v prostoru velikosti od 27m² – 50m²

- Možnost nastavitve pretoka zraka (vsaj 5 stopenj), s pretoki vsaj 120 - 370 m3/h

- Omogoča vsaj 5 izmenjav zraka v prostoru na uro za velikost prostora 27m² in vsaj 3 izmenjave zraka v

prostoru na uro za velikost prostora 50m²

- Pred-filter za zajem večjih delcev nečistoč iz zraka

- Karbonski filter, ki absorbira neprijetne vonjave in hlapljive organske spojine

- HEPA filter, ki zajame vsaj 99,97% nečistoč v zraku z zračnimi delci velikosti 0,3 mikrona in vsaj 97,8%

delcev v velikosti 0,1 – 0,15 mikronov (virusi, bakterije, alergeni,…)

- Bipolarni ionizator

- Oprema zajame tudi 99,99% zračne koncentracije človeškega Coronavirusa E229E, v roku 1 ure delovanja

- Stenska izvedba, ki omogoča kroženje zraka po celotnem prostoru, brez dodatnih ovir

- Konstanten nadzor kvalitete zraka

- Zaslon s prikazom realnih vrednosti (% zajetega onesnaženega zraka, trenutni prikaz čistosti zraka, prikaz

prisotnosti hlapov organskih spojin in neprijetnih vonjav)

- Certifikat neodvisne inštitucije, ki dokazuje da oprema odstrani 99,9% zračnih virusov v roku 35 minut

delovanja

- Zahteve za napajanje: 220V

**13.) OSTALI POGOJI ROK DOBAVE, GARANCIJA**

1. Garancija: 24 mesecev

2. Rok dobave: v roku 75 dni

**Potrjujemo, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve.**

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig in podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Naročnik si pridržuje pravico, da pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika zahteva vso tehnično dokumentacijo ponujene opreme, iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogojev.**

**Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge« v .pdf datoteki.**

## IZJAVA – PODATKI O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V skladu z določbo šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011) izjavljamo, da so v lastništvu naše družbe udeleženi naslednji subjekti:

PRAVNE OSEBE:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Naziv** | **Sedež** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

FIZIČNE OSEBE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Ime in priimek** | **Naslov stalnega bivališča** | **Delež lastništva v %** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

GOSPODARSKI SUBJEKTI, KI SKLADNO Z DOLOČBAMI ZAKONA, KI UREJAGOSPODARSKE DRUŽBE, VELJAJO ZA POVEZANE DRUŽBE Z ZGORAJ NAVEDENIM PONUDNIKOM:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Matična številka** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | ponudnik |
|  | žig |  |
| Kraj: |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  |
|  |  | (podpis) |

## PODIZVAJALCI

**Priloge za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci.**

V zvezi z javnim naročilom »NAKUP ANALIZATORJA ZA BIOKEMIJSKE PREISKAVE Z USTREZNIM SISTEMOM ZA VODO IN DOBAVA ORIGINALNIH REAGENTOV IN POTROŠNEGA MATERIALA«izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podizvajalec | |  | | | | | | | (naziv) | |
|  |  | | | | |  |  | | |  |
| bo dobavil | |  | | | | | | (vrsta ) | | |
|  | | | | | | | | | | |
| v količini | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| v vrednosti | |  | | EUR brez DDV | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| kraj dobave | |  | Rok dobave podizvajalca | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podizvajalec | |  | | | | | | | (naziv) | |
|  | |  | | | | | | |  | |  |  |
| bo dobavil | |  | | | | | | (vrsta ) | | |
|  | | | | | | | | | | |
| v količini | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |
| v vrednosti | |  | | | | EUR brez DDV | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |
| kraj dobave | |  | | | Rok dobave podizvajalca | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj in datum: |  |  | Ponudnik: |  | |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  | Žig in podpis: | |  |

Ponudnik mora izpolniti vse rubrike.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

**Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge« v .pdf datoteki.**

## PODATKI O PODIZVAJALCIH

|  |  |
| --- | --- |
| PODIZVAJALEC |  |
| NASLOV |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA |  |
| TELEFON |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV |  |
| PRISTOJNI URAD FURS-a: |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI |  |

|  |  |
| --- | --- |
| PODIZVAJALEC |  |
| NASLOV |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA |  |
| TELEFON |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV |  |
| PRISTOJNI URAD FURS-a: |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI |  |

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj in datum: |  |  | Podizvajalec: |  | |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  | Žig in podpis: | |  |

**Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge« v .pdf datoteki.**

## ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA

Kot podizvajalec ponudnika

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv in sedež ponudnika, ki v ponudbi nominira podizvajalca)

izrecno zahtevamo, da za javno naročilo »NAKUP OPREME ZA GASTROENTEROLOŠKO AMBULANTO« naročnik za opravljene dobave oziroma storitve, ki smo jih izvedli v zvezi s predmetnim javnim naročilom, izvede neposredna plačila, ob predhodni potrditvi računa s strani ponudnika oziroma izbranega dobavitelja, na naš transakcijski račun TRR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja:

**SOGLASJE PODIZVAJALCA:**

Podizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj in bodo priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil dobavitelj.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj in datum: |  |  | Podizvajalec: |  | |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  | Žig in podpis: | |  |

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

**OPOMBA:**

**Izrecno zahtevo podizvajalca izpolni, datira, žigosa in podpiše le podizvajalec, ki zahteva neposredna plačila od naročnika. V primeru, da neposrednih plačil ne zahteva, izpolnjenega obrazca ne predloži.**

**Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge« v .pdf datoteki.**

## POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNA OSEBA

V zvezi z javnim naročilom »NAKUP OPREME ZA GASTROENTEROLOŠKO AMBULANTO«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ JN02-2021,

dovoljujemo in naročnika hkrati pooblaščamo, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega naročila (preverjanje izpolnjevanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3) pridobi potrebne podatke iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje; za gospodarski subjekt:

|  |  |
| --- | --- |
| **PONUDNIK (POLNO IME):** |  |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |
| Občina sedeža ponudnika: |  |
| Davčna številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | ponudnik |
|  | žig |  |
| Kraj: |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  |
|  |  | (podpis) |

**Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge« v .pdf datoteki.**

## POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE

V zvezi z javnim naročilom »NAKUP OPREME ZA GASTROENTEROLOŠKO AMBULANTO«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ JN02-2021,

spodaj podpisana fizična oseba, ki sem član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali imam pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, dovoljujem in naročnika hkrati pooblaščam, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega naročila (preverjaje izpolnjevanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3) pridobi potrebne podatke iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje:

|  |  |
| --- | --- |
| **IME IN PRIIMEK:** |  |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Ulica (naslov stalnega prebivališča): |  |
| Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Prejšnji priimek: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | ponudnik |
|  | žig |  |
| Kraj: |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  |
|  |  | (podpis) |

**Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge« v .pdf datoteki.**

## VZOREC POGODBE

Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec, ki ga zastopa direktorica Marjeta Vaupot, mag.posl.ved., ID za DDV SI 88801292, matična številka 5054915000 (v nadaljevanju naročnik)

in

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ki ga zastopa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ID za DDV : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Matična številka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Transakcijski račun: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(v nadaljevanju izvajalec)

skleneta

**POGODBO**

**o dobavi Opreme za gastroenterološko ambulanto za Zdravstveni dom Slovenj Gradec**

1. PREDMET POGODBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je Zdravstveni dom Slovenj Gradec, izvedel postopek javnega naročila po odprtem postopku na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za oddajo naročila Nakup Opreme za Gastroenterološko ambulanto za Zdravstveni dom Slovenj Gradec.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko JN\_\_\_\_\_\_\_\_ dne 00.00.2021 ter na podlagi ponudbe/predračuna številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

2. člen

Predmet te pogodbe je izvedba nakupa, dobava, montaža in vzdrževanje Opreme za gastroenterološko ambulanto po ponudbi/predračunu številka \_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, predloženemu na javnem razpisu, ki je bil 00.00.2021 objavljen na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. POGODBENA VREDNOST

3. člen

Pogodbena vrednost brez DDV znaša \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR, oziroma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR z vključenim DDV za celotno trajanje pogodbenega obdobja.

Pogodbena vrednost iz prejšnjega odstavka mora vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za popolno in kakovostno dokončanje prevzete dobave ter vse ostale stroške po zahtevah pogojev razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, še zlasti :

* dobavo vse opreme in potrebnega drobnega instalacijskega materiala za montažo (vključeni stroški dobave, montaže, zagona in preizkusa delovanja, prevozni, špediterski in drugi morebitni stroški);
* zavarovanje vse opreme pred poškodbami ali izgubo v času dobave, namestitve do prevzema,
* integracijo in testiranje nameščene opreme,
* izobraževanje uporabnikov opreme,
* postopek primopredaje naročniku (količinski in kakovostni prevzem),
* zagotovitev in predajo vse zahtevane dokumentacije,
* odpravo ali poravnavo stroškov za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme,
* stroške celotnega servisiranja in vzdrževanja ter rezervnih delov za obdobje 24 mesecev,
* popusti, dajatve in DDV.

V pogodbeno vrednost so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe.

Pogodbena vrednost je oblikovana pa pariteti DDP, razloženo in montirano pri naročniku Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec.

Naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v pogodbeno ceno. Cena se lahko spremeni le v primeru dodatnih zahtev naročnika.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrsto blaga iz izvajalčeve specifikacije ponudbe s cenami v času trajanja pogodbe, lahko izvajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

1. SESTAVNI DEL POGODBE

4. člen

Sestavni del pogodbe je ponudba, ki vključuje NAKUP OPREME na javni razpis, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne 00.00.2021.

Specifikacija po posameznih artiklih je v prilogi in je sestavni del te pogodbe.

1. NAČIN PLAČILA

5. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec naročniku izstavil račun po opravljeni dobavi in montaži aparata, izobraževanju uporabnikov ter po pisno potrjenem primopredajnem zapisniku, naročnik pa se obvezuje, da bo plačal račun za opravljeno dobavo/storitev v višini iz 3. člena pogodbe v roku \_\_\_dni od prejema pravilno izstavljenega elektronskega računa.

Vezano na določbe Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 77/2016), bo izvajalec izdane račune in ostale spremljajoče dokumente naročniku poslal izključno v elektronski obliki (e-račun).

1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

6. člen

Morebitne dodatne zahteve naročnika so mogoče samo v dogovoru z izvajalcem.

Izvajalec izpolnitev obveznosti brez soglasja naročnika ne sme prenesti na koga drugega oziroma dati v izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjenih pogodb iz javnih naročil brez privolitve naročnika.

1. ROK IZVEDBE DOBAVE OPREME IN POTROŠNEGA MATERIALA

7. člen

Izvajalec se zavezuje opremo dobaviti in montirati na lokacijo naročnika Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec, najkasneje v roku \_\_\_ dni od dneva podpisa pogodbe, v skladu z zahtevami naročnika iz razpisa.

Izvajalec pride v zamudo, če opreme ne dobavi in montira do roka, določenega v tej pogodbi. V tem primeru ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v skladu s to pogodbo.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

* dogodki, ki so posledica višje sile,
* prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika,
* v primeru, da zamuda nastane kot posledica sprememb ali motenj v carinskem postopku, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini (dogodki, na katere izvajalec ne more vplivati).

Dodatek k pogodbi o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki.

Izvajalec mora spremembo pogodbenega roka predlagati naročniku nemudoma, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.

1. KVALITETA

8. člen

Izvajalec je dolžan naročniku izvesti storitev v skladu s ponudbo, tehničnimi opisi ter v skladu z veljavnimi standardi in trenutno obstoječimi trendi.

Če oprema ne ustreza kvaliteti določeni v prilogi, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti. Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od specifikacije iz priloge, bo zavrnjena.

Naročnik mora kakovostni prevzem opreme izvršiti najkasneje v roku 30 dni po količinskem prevzemu. Kvaliteto mora naročnik reklamirati najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema blaga v pisni obliki. Izvajalec se mora odzvati v roku 5 dni od prejema pisne reklamacije, tako da skupaj z naročnikom ugotovita upravičenost reklamacije. Kadar se izvajalec v zapisanem roku na pisno reklamacijo ne odzove, se smatra, da je reklamacijo priznal.

Izvajalec zagotavlja, da:

* lastnosti opreme, ki je predmet pogodbe, ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo,
* je oprema, ki je predmet pogodbe, izdelana po preizkušenem postopku in da niso predvidene nobene še nepreizkušene spremembe in
* je oprema, ki je predmet pogodbe, izdelana skladno z zakonodajo o varstvu pri delu v Republiki Sloveniji.

1. VZDRŽEVANJE

9. člen

Izvajalec jamči, da je oprema, dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter predstavlja najnovejši model in izvedbo ter, da oprema nima stvarnih napak. Oprema ustreza namenu, navedenem v navodilih za uporabo in deklarirani kvaliteti.

Servisna služba mora biti zagotovljena v Sloveniji ali v državah EU, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak. V primeru, da izvajalec zagotavlja servisiranje iz tujine, je izvajalec na lastne stroške dolžan zagotoviti vso komunikacijo v slovenskem jeziku.

Izvajalec za dobavljeno opremo zagotavlja:

* brezplačen servis in vzdrževanje v obdobju 24 mesecev in
* kadrovsko in tehnično usposobljena najmanj dva serviserja, ki sta certificirana s strani proizvajalca opreme.

Servis bodo izvajali naslednji pooblaščeni in certificirani serviserji:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Serviserji bodo dosegljivi na naslednji telefonski številki:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prijava napake mora biti izvedena pisno na elektronski naslov \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ali telefonsko, v tem primeru pa ji mora slediti pisna potrditev prijave napake, na dogovorjen elektronski naslov.

Pri prijavi okvare je potrebno navesti:

a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja,

b) lokacijo naprave,

c) vrsto in tip naprave v okvari,

d) opis okvare.

Sprejem sporočila o napaki mora biti zagotovljen ves čas med rednim delovnim časom.

Okvara bo odpravljena v roku 24 ur od prijave okvare oziroma je potrebno zagotoviti nadomesti aparat.

Izvajalec se zavezuje, da bo v obdobju 24 mesecev vgradil v dobavljeno opremo le originalne rezervne dele.

1. ODGOVORNOST

10. člen

Izvajalec je naročniku odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti, za vso škodo, ki bi nastala naročniku zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.

Izvajalec odgovarja tudi za vso škodo, ki bi naročniku nastala zaradi njegovega nekvalitetno ali malomarno opravljenega ali zaradi neopravljenega dela, ki ga je izvajalec dolžan opraviti po tej pogodbi.

Naročnik je v primeru neizpolnjevanja obveznosti izvajalca ali druge odgovornosti (vključno s kršitvami, malomarnostjo, napačnim prikazovanjem ali kakršnimkoli drugim pogodbenim oziroma odškodninskim zahtevkom), upravičen do povračila škode (odškodnine) s strani izvajalca. Izvajalec odškodninsko odgovarja naročniku za vse zahtevke, ki izhajajo iz predmeta pogodbe ali so povezani s predmetom pogodbe oziroma kakorkoli drugače izhajajo iz te pogodbe največ do višine celotne pogodbene vrednosti iz 3. člena te pogodbe za vse škodne primere skupaj.

Omejitev glede višine zneska odškodnine ne velja za:

a) plačila iz naslova varovanja intelektualne lastnine in

b) odškodnine za telesne poškodbe (vključno s smrtjo), materialno škodo in materialno osebno lastnino, za katero je odgovoren izvajalec.

1. FINANČNO ZAVAROVANJE IN VNOVČENJE GARANCIJE

11. člen

Izvajalec ob podpisu pogodbe predloži bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno še 30 dni po preteku pogodbenega obdobja.

Garancija se vnovči v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti:

* če izvajalec dobavi blago, ki ni skladno s specifikacijo in dogovorjeno količino,
* če izvajalec ne dobavi dogovorjenega blaga v obdobju, kot je dogovorjeno v 5. členu pogodbe,
* če izvajalec naročniku zaračunava blago v nasprotju z dogovorjenimi cenami po tej pogodbi.

Naročnik lahko menico uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da jo je uveljavil, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.

V primeru vnovčenja menice se šteje pogodba za razdrto. Vendar pa jo lahko naročnik obdrži v veljavi, če v obvestilu o vnovčenju garancije zahteva od izvajalca pravilno izpolnitev v primernem roku. Če izvajalec v tem roku pravilno ne izpolni svoje obveznosti, lahko naročnik izjavi, da razdira pogodbo.

V primeru vnovčenja finančnega zavarovanja in ohranitvi pogodbe v veljavi mora izvajalec finančno zavarovanje (menico) ustrezno nadomestiti z novo.

1. PODIZVAJALCI

12. člen

(Opomba : Ta člen velja v primeru, če bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem premeru se ta točka in člen pogodbe črtata in se točke in členi pogodbe ustrezno preštevilčijo.)

Dobavitelj del bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci:

Naziv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Polni naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Davčna številka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Transakcijski račun:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vrsta del, ki jih bo opravljal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sestavni del pogodbe je tudi:

* ponudnikovo pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem navedenim v tej pogodbi,
* podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Ponudnik mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Neposredna plačila podizvajalcem so po zakonu obvezna, če tako zahtevo pisno poda podizvajalec.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

* svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
* pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
* soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

1. POGODBENA KAZEN

13. člen

Za prekoračitev pogodbenega roka po krivdi izvajalca bo naročnik zaračunal 0,3% od celotne pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar največ 10% celotne pogodbene vrednosti z DDV.

Rok dobave je prekoračen, če ni pisnega sporazuma o podaljšanju roka.

Stranki pogodbe se dogovorita, da je izvajalec dolžan naročniku povrniti tudi preostalo škodo, ki bi naročniku nastala zaradi zamude in presega znesek pogodbene kazni, vendar največ do skupne vrednosti v EUR z DDV iz 3. člena te pogodbe.

1. PRIMOPREDAJA

14. člen

Izvajalec mora opremo, ki je predmet pogodbe, dobaviti v rokih kot so navedeni v 7. členu. Izvajalec odgovarja za strokovno, kvalitetno in funkcionalno pravilnost prevzetega aparata. Izvajalec mora naročnika o nameravani dobavi obvestiti preko e-pošte na elektronski naslov [info@zd-sg.si](mailto:info@zd-sg.si) ali pisno vsaj dva delovna dneva pred dobavo.

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami ali ni odpremljena v skladu z veljavno zakonodajo Evropske unije in Republike Slovenije, bo zavrnjena, zaradi česar izvajalec preide v zamudo.

Če se izkaže, da dobava ponujene opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Prevzem opreme oziroma primopredajo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega kakovostnega in količinskega pregleda opreme, vključno z odpravo pomanjkljivosti. Naročnik in izvajalec se dogovorita o poteku in načinu izvedbe primopredaje.

Pred prevzemom je izvajalec dolžan izvesti predstavitev delovanja opreme in izobraziti naročnikov kader za varno in učinkovito delo z opremo. Izvajalec je dolžan ob prevzemu opreme naročniku izročiti vso zahtevano dokumentacijo navedeno v razpisni dokumentaciji.

Za končni rok dobave oziroma izvedbe storitve se šteje dan, ko so opravljena vsa dela v zvezi z izvedbo dobave in montaže in so odpravljene vse pomanjkljivosti po zapisniku o tehničnem in kvalitetnem prevzemu ter izvedenem šolanju osebja naročnika.

Primopredaja je uspešna, če v preizkusu delovanja opreme ni ugotovljenih napak. O tem se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščeni predstavnik naročnika in izvajalca.

1. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

15. člen

Predstavnik naročnika je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predstavnik izvajalca je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

Upoštevaje določbe 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB2) je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

1. SOCIALNA KLAVZULA

17. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojen državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

1. REŠEVANJE SPOROV

18. člen

Pogodbene stranke bodo morebitne spore v zvezi s to pogodbo skušale rešiti sporazumno, v kolikor pa to ne bo možno, pa pri pristojnem sodišču.

1. OSTALE DOLOČBE

19. člen

Ta pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno s to pogodbo.

Pogodba za dobavo originalnih reagentov in potrošnega materiala je sklenjena za čas od 00.00.2021 do 00.00.2028.

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.

IZVAJALEC: NAROČNIK:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Zdravstveni dom Ravne na Koroškem**

Direktor: Direktorica:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mag. Marjeta Vaupot, mag.posl.ved.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Slovenj Gradec, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_